\begin{otherlanguage}{ngerman}

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Arbeitsweise von Prozessoren
und Prozessorperipherie in moderner und traditioneller Form. Sie versucht 
anschaulich den
Aufbau eines Computersystems in Hard- und Software zu veranschaulichen
sowie diesen zu erklären. Dafür wurde auf einem XILINX FPGA ein RISC-V32I 
Prozessor in VHDL
implementiert sowie diverse Parallelbus gebundene Hardwareperipherie entwickelt
und gebaut. Als Harwareperipherie wurde ein 8-Bit 2-Kanal DAC und eine serielle
Schnittstelle mit TIA-/EIA-232 Pegeln gewählt. Der Prozessor implementiert das
RISC-V32I base instruction set. Aufgrund der starken Verwendung von Englisch im
Software- und Hardwarebereich wurde diese Diplomarbeit in Englisch verfasst, was
ebenfalls die Lesbarkeit erhöhen soll. Die entstandene Dokumentation soll für
Menschen mit einem grundlegenden Verständnis von Elektronik sowie der Hardware-
Beschreibungssprache VHDL verständlich sein.
\end{otherlanguage}
\\\\
This diploma thesis deals with the operation of processors and their 
corresponding peripherials in modern and traditional forms. It attempts to
illustrate the structure of a computersystem in hard- and software. To reach
this goal a RISC-V32I processor has been implemented in VHDL on a XILINX FPGA
as well as some peripherials bound to the parallel bus. These peripherials
include a 2-channel 8-bit Digital to analog converter as well as a TIA-/EIA-232
compliant serial interface. Due to the common use of english in the hardware and
software engineering field this thesis was written in english, which should
enhance readability as well. The written documentation should be understandable
for everyone with a basic understanding of electronics as well as the
hardware description language VHDL.
